РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район

**Тунгусское муниципальное образование**

**Администрация**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14.02.2022№ 16**

**с. Тунгуска**

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при проведении контрольных (надзорных)

мероприятий в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории Тунгусского муниципального образования

Во исполнение Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73310248D04BA02267C56E4F16104630F362C02B65C211EDA4168FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с [частью 11.3 статьи 9](https://internet.garant.ru/#/document/12164247/entry/9113) Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «[О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля](http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=657E8284-BC2A-4A2A-B081-84E5E12B557E)«, [постановлением](http://pravo.minjust.ru/) Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «[Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)](http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=4AC55DD5-905E-4CA3-882A-C1A53BAE3934)», руководствуясь [Уставом](http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=EE35B171-7EB7-4CB6-8EED-AD96663E9D9C) Тунгусского муниципального образования, администрация Тунгусского муниципального образования

**постановляет:**

1. Утвердить форму проверочного [листа](#P36) (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории Тунгусского муниципального образования (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Тунгусский вестник» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://cher.irkobl.ru> на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в подразделе «Тунгусское сельское поселение», раздела «Поселения района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Тунгусского муниципального образования П.В. Хомченко.

Глава Тунгусского

муниципального образования П.В. Хомченко

Приложение

к постановлению

администрации Тунгусского

муниципального образования

от 16.02.2022 № 16

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),

применяемого при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках

осуществления муниципального жилищного контроля на территории Тунгусского муниципального образования

1. Наименование контрольного (надзорного) органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации Тунгусского муниципального образования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_ «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления муниципального жилищного контроля»

3. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением

проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о проведении контрольного (надзорного) мероприятия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре

контрольных (надзорных) мероприятий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа муниципального жилищного контроля, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении обязательных

требований юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет контрольного (надзорного) мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопрос (да/нет/не распространяется) |
| 1. | Подготовлены (оформлены) ли предложения по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием членов ТСЖ/ЖК/ЖСК на текущий год (и на предыдущий год)? | [пп. «в» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4B68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее - Правила № 416) |  |
| 2. | Сформирован ли годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на прошедший и текущий годы? | [пп. «в» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4B68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 3. | Соблюден ли порядок определения размера платы за коммунальные услуги? | [ст. 153](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211ED7406AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [154](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211ED6496BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [155](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211ED6486BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [157](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211ED64A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [159](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211ED64D6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [160](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211ED64F6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) и [ч. 4 ст. 158](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2718D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ);  [Правила](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила № 354);  [пп. 29](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73316238601BF09267C56E4F16104630F362C02B65C211ED94A62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [44](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73316238601BF09267C56E4F16104630F362C02B65C211ED94D62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 (далее - Правила № 306) |  |
| 4. | Соблюден ли порядок установления размера платы за содержание жилого помещения? | [ч. 4 ст. 158](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2718D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ; [пп. 34](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDD496DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [36](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE486FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее - Правила № 491) |  |
| 5. | Отвечают ли требованиям законодательства документы на оплату жилищных и коммунальных услуг и указанная информация, подлежащая отражению в данных документах? | [ч. 2 ст. 171](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FD94F6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) ЖК РФ, [ч. 2, пп. «ж» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [приказ](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733162D880BBF0F267C56E4F16104630F363E02EE50201FC1496AE85A3B24BDfBJ) Минстроя России от 26.01.2018 № 43/пр «Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг» (далее - Приказ Минстроя от 26.01.2018 № 43/пр) |  |
| 6. | Соблюдены ли требования к заключению договоров горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? | [ч. 1 ст. 157](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B654231CD41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ; [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238D03BF0E267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE406FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее - Правила № 124) |  |
| 7. | Соблюдены ли требования к осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? | [ч. 6.2 ст. 155](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B211BD41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «ж» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [п. 6](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317268605BC08267C56E4F16104630F362C02B65B2A4A8E0D3EFB593A38D9D79744C1B3B1f8J) постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (далее - Постановление № 253) |  |
| 8. | Предоставляется ли потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивается ли сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет? | [ч. 2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «е» п. 31](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211FDB4F6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 354 |  |
| 9. | Предоставляется ли любому потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от него заявления письменная информация за запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды? | [ч. 2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «р» п. 31](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4068FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 354 |  |
| 10. | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J), [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [пп. «а» п. 31](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 354;  [п. 14](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDA4062FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) приложения № 1 к Правилам № 354 |  |
| 11. | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J), [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ; [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [пп. «а» п. 31](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 354;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDA416EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) приложения № 1 к Правилам № 354 |  |
| 12. | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J), [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [пп. «а» п. 31](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 354;  [п. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDA416AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) приложения № 1 к Правилам № 354 |  |
| 13. | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по электроснабжению в жилом доме, жилом помещении? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J), [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [пп. «а» п. 31](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 354;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDA4069FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) приложения № 1 к Правилам № 354 |  |
| 14. | Имеется ли в наличии договор, заключенный со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ; [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [пп. «а» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D6BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J);  [пп. 6](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDC4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) и [7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDC4C68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (далее - Правила № 410) |  |
| 15. | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, выработавшего нормативный срок службы? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [пп. «а» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D6BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [п. 6](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDC4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [п. 9](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDC4F63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 410 |  |
| 16. | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на замену внутридомового газового оборудования (ВДГО), выработавшего нормативный срок службы, в случае, если нормативные сроки эксплуатации истекли и не продлены по результатам технического диагностирования ВДГО или если ВДГО признано не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования ВДГО? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [пп. «а» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D6BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [п. 6](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDC4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [п. 9](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDC4F63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 410 |  |
| 17. | Имеется ли в наличии заключенный договор с лицензированной организацией на проверку, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [пп. 5](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) и [11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDC406BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 410 |  |
| 18. | Обеспечена ли периодичность проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования:  - техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования: приборное обследование технического состояния газопроводов не реже 1 раза в 3 года;  - техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, не реже 1 раза в 3 года;  - техническое обслуживание групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования, не реже 1 раза в 3 месяца | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«б»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDC4E6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«е» п. 43](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317208701BD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4E63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 410 |  |
| 19. | Выполняются ли работы по проверке технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:  - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;  - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;  - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами (при выявлении нарушений - организуются ли работы по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и составлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ; [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF486FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее - Минимальный перечень № 290);  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 20. | Выполняются ли работы по проверке состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента (при выявлении нарушений - организуются ли работы по восстановлению работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF486FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 21. | Выполняются ли работы по проверке температурно-влажностного режима подвальных помещений (при выявлении нарушений - организуются ли работы по устранению причин его нарушения)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4B68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 22. | Выполняются ли работы по проверке состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ; [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4B68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 23. | Выполняются ли работы по принятию мер, исключающие подтопление, захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4B68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 24. | Выполняются ли работы по принятию мер, обеспечивающих вентиляцию помещений подвалов в соответствии с проектными требованиями? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4B68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 25. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них (при выявлении нарушений - проводится ли организация работ по устранению выявленных неисправностей)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4B68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 26. | Выполняются ли работы по выявлению отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен многоквартирных домов (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4B68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 27. | Выполняются ли работы по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 3](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4B6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 28. | Выполняются ли работы по выявлению повреждений в кладке, трещин и их характера, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 3](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4B6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 29. | Выполняются ли работы по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками в таких конструкциях, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 3](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4B6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 30. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявлению прогибов, трещин и колебаний перекрытий и покрытий многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 31. | Выполняются ли работы по выявлению трещин, их характера и величины в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 32. | Выполняются ли работы по выявлению трещин, их характера и величины, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ; [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491; [п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290; [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 33. | Выполняются ли работы по выявлению трещин, их наличия, характера и величины в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 34. | Выполняются ли работы по выявлению зыбкости перекрытия, трещин, их характера и величины в штукатурном слое, нарушения целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 35. | Выполняются ли работы по проверке состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий) (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 36. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 5](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D6AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 37. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и выявлением коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоением защитного слоя бетона, оголением арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 5](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D6AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 38. | Выполняются ли работы по выявлению разрушений или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 5](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D6AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 39. | Выполняются ли работы по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 5](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D6AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 40. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 5](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D6AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 41. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и выявлением нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 6](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 42. | Выполняются ли работы по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 6](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 43. | Выполняются ли работы по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 6](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 44. | Выполняются ли работы по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 6](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4D63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 45. | Выполняются ли работы по проверке кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 46. | Выполняются ли работы по поверке молниезащитныхустройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 47. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 48. | Выполняются ли работы по проверке антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 49. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок внутреннего водостока крыш многоквартирных домов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 50. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений слуховых окон (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 51. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений выходов на крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 52. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 53. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений осадочных и температурных швов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 54. | Выполняются ли работы по проверке состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 55. | Выполняются ли работы по проверке температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 56. | Выполняются ли работы по контролю состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 57. | Выполняются ли работы по осмотру потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 58. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости очистке кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 59. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости очистке кровли от скопления снега и наледи (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 60. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 61. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 62. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 63. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 7](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 64. | Выполняются ли работы по выявлению деформаций и повреждений в несущих конструкциях лестниц, нарушения надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4F62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 65. | Выполняются ли работы по выявлению трещин, их параметров в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4F62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 66. | Выполняются ли работы по выявлению прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4F62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 67. | Выполняются ли работы по выявлению прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличия гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4F62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 68. | Выполняются ли работы по проверке состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4F62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 69. | Выполняются ли работы по проверке состояния и при необходимости обработке деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 8](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4F62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 70. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4E6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 71. | Выполняются ли работы по контролю состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  п. п. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.5 Правил и норм № 170;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4E6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 72. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4E6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 73. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и организации восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4E6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 74. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и организации работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 9](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4E6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 75. | Выполняются ли работы по выявлению зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 10](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF416FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 76. | Выполняются ли работы по проверке звукоизоляции и огнезащиты перегородок многоквартирных домов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 10](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF416FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 77. | Выполняются ли работы по проверке состояния внутренней отделки? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4163FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 78. | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - осуществляется ли их устранение? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4163FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 79. | Выполняются ли работы по проверке состояния основания и поверхностного слоя полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 12](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4162FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 80. | Выполняются ли работы по проверке состояния работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 12](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4162FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 81. | Выполняются ли работы по проверке состояния целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (при выявлении нарушений в отопительный период - осуществляется ли незамедлительный ремонт, в остальных случаях - разрабатывается ли план и проведение восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «з»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«и»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4C6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) п. 11 Правил № 491;  [п. 13](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4069FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 82. | Выполняются ли работы по проверке технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  п. 14 Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [пп. «в» п. 148(22)](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65A2016D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила № 354) |  |
| 83. | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию: чистке, промывке и дезинфекции загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования? | [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 14](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF406DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416;  [пп. «в» п. 148(22)](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65A2016D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) Правил № 354 |  |
| 84. | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию и сезонному управлению оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определению работоспособности оборудования и элементов систем (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE496AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 85. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием, выявлению и устранению причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE496AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 86. | Выполняются ли работы по проверке утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE496AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 87. | Выполняются ли работы по устранению неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранению засоров в каналах, устранению неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, по замене дефективных вытяжных решеток и их креплений (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE496AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 88. | Выполняются ли работы по контролю и обеспечению исправного состояния систем автоматического дымоудаления (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE496AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 89. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и восстановлению антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 15](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE496AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 90. | Выполняются ли работы по определению целостности конструкций и по проверке работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J)Правил № 491;  [п. 16](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE486AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 91. | Выполняются ли работы по очистке от сажи дымоходов и труб печей? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 16](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE486AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 92. | Выполняются ли работы по устранению завалов в дымовых каналах? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 16](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE486AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 93. | Выполняются ли работы по проверке исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«в»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65E21158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 17](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE486DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 94. | Выполняются ли работы по постоянному контролю параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принимаются ли незамедлительно меры по восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования (тепловых пунктов и водоподкачек) и герметичности систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«в»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65E21158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 17](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE486DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [18](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4B69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 95. | Выполняются ли гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«в»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65E21158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 17](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE486DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [19](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4A6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 96. | Выполняются ли работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«в»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65E21158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 17](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE486DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 97. | Выполняются ли работы по проверке работоспособности и обслуживанию устройств водоподготовки для системы горячего водоснабжения (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«в»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65E21158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 17](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE486DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 98. | Выполняются ли работы по проверке исправности, работоспособности, регулировке и техническому обслуживанию насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«в»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65E21158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4B69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 99. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и замене неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«в»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65E21158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4B69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 100. | Выполняются ли работы по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«в»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65E21158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4B69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 101. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и незамедлительному восстановлению герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«в»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65E21158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4B69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 102. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и восстановлением исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации? | [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4B69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 103. | Выполняются ли работы по промывке участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе, очистке и промывке водонапорных баков? | [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4B69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 104. | Выполняются ли работы по проверке и обеспечению работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов? | [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4B69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 105. | Выполняются ли работы по промывке систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений? | [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 18](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4B69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 106. | Выполняются ли работы по проверке заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замер сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки? | [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 20](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4A62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290 |  |
| 107. | Выполняются ли работы по проверке и обеспечению работоспособности устройств защитного отключения электрооборудования? | [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 20](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4A62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 108. | Выполняются ли работы по техническому обслуживанию и ремонту силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования? | [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 20](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4A62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 109. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием и замене вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации? | [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 20](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4A62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 110. | Организованы ли система диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта? | [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 22](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4D63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 111. | Обеспечено ли проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 22](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4D63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 112. | Обеспечено ли проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов)? | [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 22](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4D63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 113. | Обеспечено ли проведение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 22](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4D63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 114. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 115. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 116. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 117. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 118. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по проведению дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [п. 23](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4C6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 119. | Проводятся ли работы по очистке крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см в холодный период года? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 120. | Проводятся ли работы по сдвиганию свежевыпавшего снега и очистке придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см в холодный период года? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 121. | Проводятся ли работы по очистке придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) в холодный период года? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 122. | Проводятся ли работы по очистке придомовой территории от наледи и льда в холодный период года? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [п. 24](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 123. | Проводятся ли работы по очистке от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. 24](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [25](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 124. | Проводятся ли работы по уборке крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. 24](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6BFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [25](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 125. | Проводятся ли работы по подметанию и уборке придомовой территории в теплый период года? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 126. | Проводятся ли работы по уборке и выкашиванию газонов в теплый период года? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 127. | Проводятся ли работы по прочистке ливневой канализации в теплый период года? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [п. 25](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 128. | Проводятся ли работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [п. 26 (1)](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B6582A4A8E0D3EFB593A38D9D79744C1B3B1f8J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 129. | Проводятся ли работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты? | [пп. «а»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«з»](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [«е» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C6CFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. 27](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BD0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4E63FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Минимального перечня № 290;  [пп. «д» п. 4](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6DFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 416 |  |
| 130. | Осуществляется ли предоставление потребителю коммунальных услуг круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, приведенным в приложении № 1 к Правилам № 354? | [пп. «в» пункта 3](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4F68FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 354 |  |
| 131. | Осуществляется ли предоставление коммунальных услуг в необходимых потребителю объемах в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг? | [пп. «г» п. 3](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4F6FFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [пп. «а» п. 31](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDE4F69FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [пп. «а» п. 148.22](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C2817D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) Правил № 354 |  |
| 132. | Соответствует ли требованиям, приведенным в приложении № 1 к Правилам № 354, качество предоставляемых коммунальных услуг: | [пп. «д» пункта 3](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4F6EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 354 |  |
| 132.1 | а) холодное водоснабжение? |  |
| 132.2 | б) горячее водоснабжение? |  |
| 132.3 | в) водоотведение? |  |
| 132.4 | г) электроснабжение? |  |
| 132.5 | д) газоснабжение? |  |
| 132.6 | е) отопление? |  |
| 132.7 | ж) обращение с твердыми коммунальными отходами? |  |
| 133. | Обеспечена ли установка и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее 3 месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в плату за содержание жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением? | [пп. «с» пункта 31](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D733172D8D04B80B267C56E4F16104630F362C02B65C211FDB4E6AFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 354 |  |
| 134. | Имеются ли в наличии паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период (за текущий и предыдущий годы)? | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65C211FDE486EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J); [2.1](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65B2117D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) - [2.2 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2716D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ;  [пп. «з» п. 11](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317218903BC03267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4C62FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил № 491;  [п. п. 2.6.3](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73310208805BC017B765EBDFD63036C50212B4BBA5D211FDA4E60A2097F73D4D78858C1B00432B12FB3f2J), [2.6.10](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73310208805BC017B765EBDFD63036C50212B4BBA5D211FD84A60A2097F73D4D78858C1B00432B12FB3f2J) Правил и норм № 170,  [п. п. 2](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73315208A0AB90D267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4869FD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J), [9](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73315208A0AB90D267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF4A6EFD0C6A628CDB8847DFB11B2EB32D32B7f1J) Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |  |
| 135. | Раскрывается ли товариществом или кооперативом путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом:  наименование товарищества или кооператива, режим работы, адрес официального сайта в сети Интернет (при наличии), адрес официального сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет;  контактные телефоны товарищества или кооператива, аварийно-диспетчерских служб и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций;  уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования, восстановительных работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь неудобство для собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме либо потребовать присутствия таких собственников и пользователей или их представителей в помещении в определенное время, с указанием времени проведения таких мероприятий;  уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги? | [ч. 1 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ, [пп. «а» п. 32](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65A29158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J) Правил № 416 |  |
| 136. | Предоставляется ли товариществом собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме информация по запросам (обращениям)? Обеспечивается ли направление ответов на индивидуальные либо коллективные запросы лиц, не являющихся собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме? | [ч. 1 ст. 161](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317238C06B90C267C56E4F16104630F362C02B65A2719D41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) ЖК РФ, [п. 34](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65421158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J), [35](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65428158B182FA3553A27C7D68858C3B118B3f2J), [36](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211ED41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J), [37](consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73317248A0ABC0F267C56E4F16104630F362C02B65C211FD41D3AB20D3627D8C88947DFB31A32BBf3J) Правил № 416 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность и Ф.И.О. должностного \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лица, проводившего контрольное (подпись) (дата)

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист