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ОТ 27.08.2020Г.№131
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПАРФЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРФЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ  РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПАРФЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 29.12.2015 №113
В целях создания условий для устойчивого развития территории Парфеновского муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьями 24, 42 Устава Парфеновского муниципального образования, Дума Парфеновского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Парфеновского муниципального образования, утвержденные решением Думы Парфеновского муниципального образования от 29.12.2015 №113 (далее - МНГП), следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1.4 Транспорт и улично-дорожная сеть Раздела 1 основной части МНГП дополнить подпунктом 1.4.5. следующего содержания:
«1.4.5. Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов.
Уровень обеспеченности велосипедными дорожками не установлен. Региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 №712-пп, предлагается установить справочный расчетный показатель, исходя из численности населения населенных пунктов, в соответствии с таблицей 1.4 а, который будет действовать до момента установления в Региональных нормативах градостроительного проектирования.

Таблица 1.4 а
	Численность населения по населенным пунктам, чел.
	Минимальная протяженность велодорожек, км
	Целевое назначение

	с. Парфеново 942 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Гавриловская 14 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Герасимова 252 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Гымыль 10 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Жернакова 131 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Исакова25 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Малая Ленская 112 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Мотова 60 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Русская Аларь 168 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Савинская 133 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Сарапулова 109 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Средняя 54 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Сутупова 101 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Топка 115 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Тюмень 29 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	д. Хорьки 17 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок

	з. Тарбажи 23 чел
	1
	для спортивно-оздоровительных поездок


Максимально допустимый уровень территориальной доступности автомобильных дорог местного значения и велосипедных дорожек, расположенных в границах населенных пунктов, для населения не нормируется.

Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных таблице 1.14 б.
Расчетная интенсивность движения велосипедистов
Таблица 1.4 б
	Интенсивность движения автомобилей
(суммарная в двух направлениях), автомобилей/час
	до 400
	600
	800

	Расчетная интенсивность движения
велосипедистов,
велосипедов/час
	70
	50
	30


1.2. Пункт 2.4.4 Транспорт и улично-дорожная сеть раздела 3 материалов по обоснованию МНГП дополнить подпунктом 2.4.4.6. следующего содержания:
«2.4.4.6. Обоснование расчетных показателей велосипедных дорожек

Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных таблице 2.4.4 а.
Расчетная интенсивность движения велосипедистов
Таблица 2.4.4 а.
	Интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), автомобилей/час
	До 400
	600
	800

	Расчетная интенсивность движения велосипедистов, велосипедов/час
	70
	50
	30


В сельских поселениях велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям - и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.
Велосипедные дорожки располагают на отдельном земляном полотне, у подошвы насыпей и за пределами выемок или на специально устраиваемых бермах. На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.
Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 1,5 м. В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бордюром.
Расчетные параметры велосипедных дорожек:
Таблица 2.4.4 б.
	Нормируемые параметры*
	Рекомендуемые значения

	
	При новом строительстве
	Минимальные при благоустройстве и стесненных условиях

	Расчетная скорость, км/ч
	25
	15

	Ширина проезжей части для
	
	
	

	движения, м:
	
	
	

	однополосного одностороннего
	
	1,0
	0,75

	двухполосного одностороннего
	
	1,75
	1,5

	двухполосного со встречным
	
	

	движением
	
	2,50
	2,00

	Велопешеходная дорожка
	с
	
	

	разделением пешеходного
	и
	
	

	велосипедного движения
	
	4,00**
	3,25***

	Велопешеходная дорожка
	без
	
	

	разделения пешеходного
	и
	
	

	велосипедного движения
	
	2 50****
	2,00*****

	Велосипедная полоса
	
	1,20
	0,90

	Ширина обочин велосипедной
	0,50
	0,50

	дорожки, м
	
	
	

	Минимальное расстояние
	до
	0,50
	0,50

	бокового препятствия, м
	
	
	


Примечания:

* Наименьший радиус кривых в плане, наименьший радиус вертикальных кривых, наибольший продольный уклон, поперечный уклон проезжей части, уклон виража предусматривают в соответствии с СП 34.13330.2012.

** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.

*** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.

**** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 15 пеш/ч.

***** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 50 пеш/ч
Однополосные велосипедные дорожки располагают с наветренной стороны от дороги (в расчете на господствующие ветры в летний период), двухполосные - при возможности по обеим сторонам дороги.

Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения, должны иметь твердое покрытие из асфальтобетона, бетона или каменных материалов, обработанных вяжущим.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.
Расчетные показатели расстояния безопасности от края велодорожки:
Таблица 2.4.4 в.
	№
	Расстояние
	Ед. измерения, м

	1
	до проезжей части, опор, деревьев
	0,75

	2
	тротуаров
	0,5

	3
	стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта
	1,5


Примечание:

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.».
2. Главному специалисту администрации Парфеновского муниципального образования (Антипьевой Л.А.):

2.1. опубликовать настоящее решение в печатном издании «Парфеновский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе Парфеновского муниципального образования раздела «Поселения района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования cher.irkobl.ru. 

2.2. внести в оригинал решения Думы Парфеновского муниципального образования 29 декабря 2015 года № 113 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Парфеновского муниципального образования Черемховского района Иркутской области» информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим решением;
2.3. разместить изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования Парфеновского муниципального образования в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Парфеновского муниципального образования А.Н. Башкирова.

Председатель Думы Парфеновского

сельского поселения, глава

А.Н. Башкиров
