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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область Черемховский район 

Узколугское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

От 26.06.2020 № 138
с. Узкий Луг
О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования Узколугского муниципального образования, утвержденные решением Думы Узколугского муниципального образования от 30.05.2017 № 29
В целях создания условий для устойчивого развития территории Узколугского муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьями 32, 43 Устава Узколугского муниципального образования, Дума Узколугского муниципального образования
решила:
1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Узколугского муниципального образования, утвержденные решением Думы Узколугского муниципального образования от 30.05.2017 № 29 (далее -МНГП УМО), следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 3.5 раздела 3 основной части МНГП УМО дополнить подпунктом 3.5.4. следующего содержания:
«3.5.4. Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов
Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных таблице 3.12
Расчетная интенсивность движения велосипедистов

Таблица 3.12.

	Интенсивность движения автомобилей
(суммарная в двух направлениях), автомобилей/час
	До 400
	600
	800

	Расчетная интенсивность движения
велосипедистов,
велосипедов/час
	70
	50
	30


1.2. Пункт 3.5 раздела 3 материалов по обоснованию МНГП УМО дополнить подпунктом 3.5.4. следующего содержания:
«3.5.4. Обоснование расчетных показателей велосипедных дорожек

Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных таблице 3.12
Расчетная интенсивность движения велосипедистов

Таблица 3.12.

	Интенсивность движения автомобилей
(суммарная в двух направлениях), автомобилей/час
	До 400
	600
	800

	Расчетная интенсивность движения
велосипедистов,
велосипедов/час
	70
	50
	30


В сельских поселениях велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям - и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.
Велосипедные дорожки располагают на отдельном земляном полотне, у подошвы насыпей и за пределами выемок или на специально устраиваемых бермах. На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.
Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 1,5 м. В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бордюром.
Расчетные параметры велосипедных дорожек
Таблица 3.13.
	Нормируемые параметры*
	Рекомендуемые значения

	
	При новом строительстве
	Минимальные при благоустройстве и стесненных условиях

	Расчетная скорость, км/ч
	25
	15

	Ширина проезжей части для
	
	
	

	движения, м:
	
	
	

	однополосного одностороннего
	
	1,0
	0,75

	двухполосного одностороннего
	
	1,75
	1,5

	двухполосного со встречным
	
	

	движением
	
	2,50
	2,00

	Велопешеходная дорожка
	с
	
	

	разделением пешеходного
	и
	
	

	велосипедного движения
	
	4,00**
	3,25***

	Велопешеходная дорожка
	без
	
	

	разделения пешеходного
	и
	
	

	велосипедного движения
	
	2 50****
	2,00*****

	Велосипедная полоса
	
	1,20
	0,90

	Ширина обочин велосипедной
	0,50
	0,50

	дорожки, м
	
	
	

	Минимальное расстояние
	до
	0,50
	0,50

	бокового препятствия, м
	
	
	


Примечания:

* Наименьший радиус кривых в плане, наименьший радиус вертикальных кривых, наибольший продольный уклон, поперечный уклон проезжей части, уклон виража предусматривают в соответствии с СП 34.13330.2012.

** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.

*** Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.

**** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 15 пеш/ч.

***** При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 50 пеш/ч
Однополосные велосипедные дорожки располагают с наветренной стороны от дороги (в расчете на господствующие ветры в летний период), двухполосные - при возможности по обеим сторонам дороги.

Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения, должны иметь твердое покрытие из асфальтобетона, бетона или каменных материалов, обработанных вяжущим.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.
Расчетные показатели расстояния безопасности от края велодорожки
Таблица 3.14.

	№
	Расстояние
	Ед.измерения, м

	1
	до проезжей части, опор, деревьев
	0,75

	2
	тротуаров
	0,5

	3
	стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта
	1,5


Примечание:

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

».
2. Главному специалисту администрации Узколугского муниципального образования опубликовать настоящее решение в печатном издании «Узколугский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе Узколугского муниципального образования раздела «Поселения района» официального сайта Черемховского районного муниципального образования cher.irkobl.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Узколугского  муниципального образования О.В. Гоберштейн.

Председатель Думы Узколугского
муниципального образования




         О.В. Гоберштейн
Глава Узколугского
муниципального образования



           
О.В. Гоберштейн   
